Kalibrera ACC systemet genom att trycka AUTO och OFF samtidigt.
På ACC panelens display kommer antalet felkoder visas på vänster sida och höger display visar felkoden

Felkod 6,7 och 8 är vänster spjäll.
6 Kortslutning eller avbrott i stegmotor
7 Spjäll fastnat
8 Spjäll axel av

Felkod 9,10 och 11 är för höger spjäll
9 Kortslutning eller avbrott i stegmotor
10 Spjäll fastnat
11 Spjäll axel av

Du kan även få felkod 21 som är associerad till recirkulationsspjället